[Version]
Signature="$WINDOWS NT$"
Class=USB
ClassGUID={36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
provider=%CYUSB3_Provider%
DriverVer=06/01/2016,1.2.3.18

[Manufacturer]
%CYUSB3_Provider%=Device,NTx86,NTamd64

[Device.NTx86]
%VID_04B4&PID_00F0.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_00F0
%VID_04B4&PID_00F1.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_00F1
%VID_04B4&PID_00F3.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_00F3
%VID_04B4&PID_4720.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_4720
%VID_04B4&PID_00B0.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_00B0
%VID_04B4&PID_00BC.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_00BC
%VID_04B4&PID_FFF1.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_FFF1
%VID_04B4&PID_FFF2.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_FFF2
%VID_04B4&PID_FFF3.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_FFF3
%VID_04B4&PID_0053.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0053
%VID_04B4&PID_00F2.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_00F2
%VID_04B4&PID_00F4.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_00F4
%VID_04B4&PID_F650&MI_00.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_F650&MI_00

%VID_04B4&PID_0082.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0082
%VID_04B4&PID_0095.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0095
%VID_04B4&PID_1004.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_1004
%VID_04B4&PID_8613.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_8613
%VID_04B4&PID_1003.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_1003
%VID_04B4&PID_6823.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_6823
%VID_04B4&PID_4617.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_4617
%VID_04B4&PID_4611.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_4611
%VID_04B4&PID_6830.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_6830
%VID_04B4&PID_00A1.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_00A1
%VID_04B4&PID_00A2.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_00A2

%VID_04B4&PID_6473.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_6473

%VID_04B4&PID_00FA.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_00FA
%VID_04B4&PID_0078.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0078
%VID_04B4&PID_6560.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_6560
%VID_04B4&PID_6572.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_6572
%VID_04B4&PID_6570.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_6570

%VID_04B4&PID_0002&MI_02.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0002&MI_02
%VID_04B4&PID_0004&MI_00.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0004&MI_00
%VID_04B4&PID_0004&MI_01.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0004&MI_01
%VID_04B4&PID_0003&MI_02.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0003&MI_02
%VID_04B4&PID_0006&MI_00.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0006&MI_00
%VID_04B4&PID_0006&MI_01.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0006&MI_01
%VID_04B4&PID_0005&MI_04.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0005&MI_04
%VID_04B4&PID_0007&MI_02.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0007&MI_02
%VID_04B4&PID_0007&MI_03.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0007&MI_03
%VID_04B4&PID_0009&MI_00.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0009&MI_00
%VID_04B4&PID_0009&MI_03.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0009&MI_03
%VID_04B4&PID_000A&MI_00.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_000A&MI_00
%VID_04B4&PID_000A&MI_01.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_000A&MI_01
%VID_04B4&PID_000A&MI_02.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_000A&MI_02
%VID_04B4&PID_000B&MI_01.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_000B&MI_01
%VID_04B4&PID_521A&MI_00.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_521A&MI_00
%VID_04B4&PID_521A&MI_01.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_521A&MI_01
%VID_04B4&PID_5218&MI_00.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_5218&MI_00
%VID_04B4&PID_5218&MI_01.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_5218&MI_01
%VID_04B4&PID_5218&MI_02.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_5218&MI_02
%VID_04B4&PID_5219&MI_00.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_5219&MI_00
%VID_04B4&PID_5219&MI_03.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_5219&MI_03
%VID_04B4&PID_00FB&MI_02.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_00FB&MI_02
%VID_04B4&PID_0033&MI_01.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0033&MI_01

[Device.NTamd64]
%VID_04B4&PID_00F0.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_00F0
%VID_04B4&PID_00F1.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_00F1
%VID_04B4&PID_00F3.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_00F3
%VID_04B4&PID_4720.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_4720
%VID_04B4&PID_00B0.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_00B0
%VID_04B4&PID_00BC.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_00BC
%VID_04B4&PID_FFF1.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_FFF1
%VID_04B4&PID_FFF2.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_FFF2
%VID_04B4&PID_FFF3.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_FFF3
%VID_04B4&PID_0053.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0053
%VID_04B4&PID_00F2.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_00F2
%VID_04B4&PID_00F4.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_00F4
%VID_04B4&PID_F650&MI_00.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_F650&MI_00

%VID_04B4&PID_0082.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0082
%VID_04B4&PID_0095.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0095
%VID_04B4&PID_1004.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_1004
%VID_04B4&PID_8613.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_8613
%VID_04B4&PID_1003.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_1003
%VID_04B4&PID_6823.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_6823
%VID_04B4&PID_4617.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_4617
%VID_04B4&PID_4611.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_4611
%VID_04B4&PID_6830.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_6830
%VID_04B4&PID_00A1.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_00A1
%VID_04B4&PID_00A2.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_00A2

%VID_04B4&PID_6473.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_6473

%VID_04B4&PID_00FA.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_00FA
%VID_04B4&PID_0078.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0078
%VID_04B4&PID_6560.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_6560
%VID_04B4&PID_6572.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_6572
%VID_04B4&PID_6570.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_6570

%VID_04B4&PID_0002&MI_02.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0002&MI_02
%VID_04B4&PID_0004&MI_00.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0004&MI_00
%VID_04B4&PID_0004&MI_01.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0004&MI_01
%VID_04B4&PID_0003&MI_02.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0003&MI_02
%VID_04B4&PID_0006&MI_00.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0006&MI_00
%VID_04B4&PID_0006&MI_01.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0006&MI_01
%VID_04B4&PID_0005&MI_04.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0005&MI_04
%VID_04B4&PID_0007&MI_02.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0007&MI_02
%VID_04B4&PID_0007&MI_03.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0007&MI_03
%VID_04B4&PID_0009&MI_00.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0009&MI_00
%VID_04B4&PID_0009&MI_03.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0009&MI_03
%VID_04B4&PID_000A&MI_00.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_000A&MI_00
%VID_04B4&PID_000A&MI_01.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_000A&MI_01
%VID_04B4&PID_000A&MI_02.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_000A&MI_02
%VID_04B4&PID_000B&MI_01.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_000B&MI_01
%VID_04B4&PID_521A&MI_00.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_521A&MI_00
%VID_04B4&PID_521A&MI_01.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_521A&MI_01
%VID_04B4&PID_5218&MI_00.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_5218&MI_00
%VID_04B4&PID_5218&MI_01.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_5218&MI_01
%VID_04B4&PID_5218&MI_02.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_5218&MI_02
%VID_04B4&PID_5219&MI_00.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_5219&MI_00
%VID_04B4&PID_5219&MI_03.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_5219&MI_03
%VID_04B4&PID_00FB&MI_02.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_00FB&MI_02
%VID_04B4&PID_0033&MI_01.DeviceDesc%=CyUsb3, USB\VID_04B4&PID_0033&MI_01


[Strings]
CYUSB3_Provider    = "Cypress"
CYUSB3_Company     = "Cypress Semiconductor Corporation"
CYUSB3_Description = "Cypress Generic USB3.0 Driver"
CYUSB3_DisplayName = "Cypress USB3.0 Generic"
CYUSB3_Install     = "Cypress CYUSB3.0 Driver Installation Disk"
VID_XXXX&PID_XXXX.DeviceDesc="Cypress USB3.0 Generic Driver"
VID_04B4&PID_00F0.DeviceDesc="Cypress FX3 USB BulkloopExample Device"
VID_04B4&PID_00F1.DeviceDesc="Cypress FX3 USB StreamerExample Device"
VID_04B4&PID_00F3.DeviceDesc="Cypress FX3 USB BootLoader Device"
VID_04B4&PID_4720.DeviceDesc="Cypress FX3 USB BootProgrammer Device"
VID_04B4&PID_00B0.DeviceDesc="Cypress Bay USB Boot Device"
VID_04B4&PID_00BC.DeviceDesc="Cypress Benicia USB Boot Device"
VID_04B4&PID_FFF1.DeviceDesc="Cypress FX3 Workshop Lab1_UsbEnumeration"
VID_04B4&PID_FFF2.DeviceDesc="Cypress FX3 Example device 1"
VID_04B4&PID_FFF3.DeviceDesc="Cypress FX3 Example device 2"
VID_04B4&PID_0053.DeviceDesc="Cypress SD3 USB Boot Device"

VID_04B4&PID_0082.DeviceDesc="Cypress FX2LP Development board"
VID_04B4&PID_0095.DeviceDesc="Cypress FX2LP USB-JTAG debug probe"
VID_04B4&PID_1004.DeviceDesc="Cypress FX2LP Sample Device"
VID_04B4&PID_8613.DeviceDesc="Cypress FX2LP No EEPROM Device"
VID_04B4&PID_1003.DeviceDesc="Cypress FX2LP StreamerExample Device"
VID_04B4&PID_6823.DeviceDesc="Cypress EZ-USB NX2LP-Flex BootLoader Device"
VID_04B4&PID_4617.DeviceDesc="Cypress EZ-USB NX2LP-Flex Unprogrammed NAND"
VID_04B4&PID_4611.DeviceDesc="Cypress FX2 USB Storage Adapter"
VID_04B4&PID_6830.DeviceDesc="Cypress AT2 USB Storage Adapter"
VID_04B4&PID_00A1.DeviceDesc="Cypress Antioch USB Boot Device"
VID_04B4&PID_00A2.DeviceDesc="Cypress Astoria No EEPROM Device"

VID_04B4&PID_6473.DeviceDesc="Cypress EZ-USB FX1 No EEPROM Device"

VID_04B4&PID_6560.DeviceDesc="Cypress Hub USB Manufacturing Driver"
VID_04B4&PID_6570.DeviceDesc="Cypress HX2VL(Multi-TT) DVK"
VID_04B4&PID_6572.DeviceDesc="Cypress HX2VL(Multi-TT) DVK"

VID_04B4&PID_00F2.DeviceDesc="Cypress FX3 GPIF II Slave example project"
VID_04B4&PID_00F4.DeviceDesc="Cypress FX3 GPIF II Master example project"

VID_04B4&PID_00FA.DeviceDesc="USB-Serial MFG mode"
VID_04B4&PID_0078.DeviceDesc="Cypress EZ-PD Analyzer"
VID_04B4&PID_0002&MI_02.DeviceDesc="USB-Serial (Single Channel) Vendor MFG"
VID_04B4&PID_0004&MI_00.DeviceDesc="USB-Serial (Single Channel) Vendor 1"
VID_04B4&PID_0004&MI_01.DeviceDesc="USB-Serial (Single Channel) Vendor MFG"
VID_04B4&PID_0003&MI_02.DeviceDesc="USB-UART LP Vendor MFG"
VID_04B4&PID_0006&MI_00.DeviceDesc="USB-UART LP Vendor 1"
VID_04B4&PID_0006&MI_01.DeviceDesc="USB-UART LP Vendor MFG"
VID_04B4&PID_0005&MI_04.DeviceDesc="USB-Serial (Dual Channel) Vendor MFG"
VID_04B4&PID_0007&MI_02.DeviceDesc="USB-Serial (Dual Channel) Vendor 1"
VID_04B4&PID_0007&MI_03.DeviceDesc="USB-Serial (Dual Channel) Vendor MFG"
VID_04B4&PID_0009&MI_00.DeviceDesc="USB-Serial (Dual Channel) Vendor 1"
VID_04B4&PID_0009&MI_03.DeviceDesc="USB-Serial (Dual Channel) Vendor MFG"
VID_04B4&PID_000A&MI_00.DeviceDesc="USB-Serial (Dual Channel) Vendor 1"
VID_04B4&PID_000A&MI_01.DeviceDesc="USB-Serial (Dual Channel) Vendor 2"
VID_04B4&PID_000A&MI_02.DeviceDesc="USB-Serial (Dual Channel) Vendor MFG"
VID_04B4&PID_000B&MI_01.DeviceDesc="Cypress USB-I2C PTP Bridge MFG"
VID_04B4&PID_521A&MI_00.DeviceDesc="Billboard USB-I2C Bridge Vendor 1"
VID_04B4&PID_521A&MI_01.DeviceDesc="Billboard USB-I2C Bridge Vendor MFG"
VID_04B4&PID_5218&MI_00.DeviceDesc="Billboard USB-I2C Bridge Vendor 1"
VID_04B4&PID_5218&MI_01.DeviceDesc="Billboard USB-I2C Bridge Vendor 2"
VID_04B4&PID_5218&MI_02.DeviceDesc="Billboard Bridge Vendor MFG"
VID_04B4&PID_5219&MI_00.DeviceDesc="Billboard USB-I2C Bridge Vendor 1"
VID_04B4&PID_5219&MI_03.DeviceDesc="Billboard Bridge Vendor MFG"
VID_04B4&PID_F650&MI_00.DeviceDesc="CCG3 I2CM Bridge Vendor"
VID_04B4&PID_00FB&MI_02.DeviceDesc="USB-Serial (Single Channel) Vendor MFG"
VID_04B4&PID_0033&MI_01.DeviceDesc="USB-Serial (Single Channel) Vendor MFG"

[drp-installation-hooks]
instead = Cypress.exe /S